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LE COIN DES CHEFS D"(EUVRE

¥

Cidessus : coupe du chdssis et de la plague oy
de govde de Vessien central,

Bien gue j@ ne sache pas brop si
cela présante un intérét pour H. 00
(1t ND.L&), woici deux vuas d'une
woiture gue j'ai réalisée pour accom-
pagner ma machine des BD.R

Pour e prototype, # 2'agit de
yorures prussiennes d trois essieux
el & vigie, modifibes par les aleliers
des BOR ({i8lage, portes, modifica-
tion de lessisu central de fagon &
auvgmenter e jeu latéral avec des
roues de petit diameétre).

Pour le modéte, f'ai eu la chance
de disposer d'un chaudron de

caisse issue duns défunte et inachevée fabrication anglaise
des annges 92 — 95, chaudron que fai medifié & peu prés
comme il en avait &é fait en Arles dans les années 40 pour les
voitures réelles,

J'ai construit un chassis respectant la modification de les-
sieu centra) effectuée en réalité | roues de petit diamatre
permettanl de passer sous les longerans wl supports de
plaques de garde différents de ceux d'origine, fixés non pas a
Tintéreur, mais & flewr de Vexténeur des lengerons. par une
comiére {schéma ci-dessus).

Ol je me suis par contre dloigné de la réalité, cest en
dotant man chassis d'un systéme utilsé en HOQ par un fabricant
allemand, Roco je crois, pour ses voitures & trois essieux -
chague essieu exiréme est monté sur un "chassis intéreur”

preatant comme un bogie, et 'essieu central est monté, lui, sur
un chiissis inténewr pouvant coulisser ransversalement de = 5
mm i esl relié aux essieux d'extrémité par deux tringles
articulées.

Quitte & facher ou & faire rigoler les sectateurs des rayons
"grandes lignes” & l'échelie, je diral qus le systéme fonctionne 8
mepseille, catte voiture tout de méme assez longue acceple
sans problémes courbes et contre-courbes (& horrewr !) de
rayon 1.5 m... mais nous ne sommes, ici, plus sur la SNOF .
Et, bien réalisé, le dispositif est pratiquernent invisible de
Pextérieur. du moins quand la voiture est sur rails. Bien sor, elle
n'est ni congue ni réalisés pour élre présentée sur une glace,

dans une vitring....
Jean Florin, photos Jacgues Meyer
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